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[bookmark: _r2ult3mx626d]MANUAL DE USO Y CUIDADOS MELAMINA Y TABLEROS
Este manual establece las recomendaciones básicas de uso, limpieza y mantenimiento para muebles fabricados con tableros industriales recubiertos con melamina, elaborados a medida por Madérika Studio®.
Su objetivo es prolongar la vida útil del mueble, conservar su acabado original y prevenir daños derivados de un uso inadecuado, humedad, calor, limpieza incorrecta o condiciones ambientales no recomendadas.
El contenido de este documento se basa en buenas prácticas de uso y mantenimiento de tableros melamínicos, así como en recomendaciones generales de fabricantes de tableros utilizados en mobiliario interior.

[bookmark: _xc0t19n32lmm]1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MELAMINA
Los tableros melamínicos son materiales diseñados para la fabricación de muebles de interior. Su superficie cuenta con un acabado resistente al uso cotidiano, de fácil limpieza y mantenimiento.
Sin embargo, aunque son materiales resistentes, requieren cuidados adecuados para conservar su apariencia y funcionamiento.
Los muebles fabricados con melamina:
● Están diseñados principalmente para uso en interiores.
 ● Deben mantenerse en ambientes secos, frescos y ventilados.
 ● No deben exponerse de forma directa y prolongada al agua, humedad excesiva o calor intenso.
 ● Pueden dañarse si se utilizan productos abrasivos, solventes agresivos o métodos de limpieza inadecuados.

[bookmark: _j5thkqofhbef]2. USO CORRECTO DEL MUEBLE
[bookmark: _xk6i8bw3wso0]2.1 Uso en interiores
Los muebles fabricados con melamina están diseñados para utilizarse únicamente en interiores, salvo que se indique expresamente lo contrario por escrito.
Pueden utilizarse en:
 ● Cocinas.
 ● Closets.
 ● Vestidores.
 ● Centros de entretenimiento.
 ● Mobiliario de oficina.
 ● Mobiliario residencial.
 ● Mobiliario comercial de interior.
 ● Revestimientos y acabados interiores.
Recomendaciones:
 ● Evitar la exposición directa y prolongada a la luz solar.
 ● Evitar la exposición directa a fuentes de calor intensas como estufas, hornos, chimeneas, calefactores o radiadores.
 ● No colocar objetos extremadamente calientes o fríos directamente sobre la superficie.
 ● Utilizar manteles, portavasos, bases o protectores cuando sea necesario.
 ● No utilizar repisas, cubiertas, puertas o cajones como escalón, asiento o superficie de carga no prevista.
 ● No colgarse de puertas, jaladeras, cajones, repisas o elementos suspendidos.

[bookmark: _pta9qsfykbe4]3. HUMEDAD Y TEMPERATURA
Los tableros melamínicos deben mantenerse en condiciones normales de interior, evitando humedad excesiva, filtraciones o contacto directo con agua.
Condiciones recomendadas:
 ● Ambientes frescos, secos y ventilados.
 ● Espacios libres de filtraciones, goteras o condensación constante.
 ● Uso interior con condiciones ambientales controladas.
Evitar:
 ● Cambios bruscos de temperatura y humedad.
 ● Contacto directo y prolongado con agua.
 ● Acumulación de líquidos sobre superficies, cantos, uniones o perforaciones.
 ● Ambientes excesivamente húmedos o sin ventilación.
 ● Exposición cercana a vapor constante, especialmente en cocinas, baños o áreas de lavado.
En caso de derrames:
 ● Secar inmediatamente con un paño suave, seco y limpio.
 ● No permitir que el líquido permanezca sobre la superficie, cantos, uniones o perforaciones.
 ● Revisar especialmente zonas cercanas a tarjas, lavabos, cubiertas, zoclos, cantos y perforaciones para herrajes.

[bookmark: _nyw3udd4fa3q]4. LIMPIEZA COTIDIANA
Para la limpieza regular:
 ● Utilizar un paño suave, no abrasivo.
 ● Humedecerlo muy ligeramente con agua si es necesario.
 ● Retirar polvo o suciedad superficial.
 ● Secar completamente la superficie después de la limpieza.
No es necesario limpiar de forma agresiva. La limpieza suave y constante es suficiente para conservar adecuadamente el acabado del mueble.

[bookmark: _x03smrltg720]5. LIMPIEZA DE MANCHAS DIFÍCILES
Para manchas leves:
 ● Utilizar un paño suave ligeramente humedecido con agua.
 ● Secar inmediatamente después.
Para manchas más persistentes:
 ● Puede utilizarse una solución muy diluida de agua con jabón neutro.
 ● Aplicar con un paño suave, sin tallar agresivamente.
 ● Secar completamente la superficie al terminar.
Para manchas difíciles como grasa, pegamento, pintura, crayón, barniz o cochambre:
 ● Puede utilizarse una solución moderada de alcohol diluido en agua.
 ● Aplicar únicamente de forma ocasional y localizada.
 ● Humedecer muy ligeramente un paño suave.
 ● No aplicar directamente sobre la superficie.
 ● Secar completamente después de limpiar.
 ● Probar primero en una zona poco visible.
El uso de productos más agresivos deberá evitarse salvo indicación expresa de Madérika Studio® o del fabricante del tablero.

[bookmark: _7q5ceop00wpp]
[bookmark: _1r6iojo90le0]6. PRODUCTOS DE USO MODERADO O RESTRINGIDO
Algunos productos pueden utilizarse únicamente en casos específicos y de forma moderada.
[bookmark: _x77w734j9eox]6.1 Cloro diluido
El cloro no debe utilizarse puro.
En caso necesario:
 ● Utilizar una mezcla muy diluida.
 ● No usar de forma frecuente.
 ● Aplicar con paño suave ligeramente humedecido.
 ● Secar completamente después de limpiar.
 ● No dejar residuos sobre la superficie.
[bookmark: _ufaeyk9jha94]6.2 Alcohol diluido
El alcohol puede utilizarse únicamente en casos puntuales.
Condiciones:
 ● Usar diluido en agua.
 ● Aplicar con moderación.
 ● No usar de forma cotidiana.
 ● No aplicar directamente sobre el mueble.
 ● Secar inmediatamente después.
 ● Probar primero en una zona poco visible.
[bookmark: _y94op9nigfnj]6.3 Thinner o solventes
No se recomienda su uso habitual.
El thinner o solventes similares sólo deben considerarse en casos extremos, de forma muy moderada y bajo criterio técnico, ya que pueden afectar el acabado melamínico.
Madérika Studio® no recomienda su uso por parte del cliente sin autorización previa.

[bookmark: _p2n5upy0vytf]7. PRODUCTOS NO RECOMENDADOS
Evitar el uso de:
 ● Limpiadores abrasivos.
 ● Fibras metálicas.
 ● Paños abrasivos.
 ● Fibras limpiadoras duras.
 ● Sosa cáustica.
 ● Ácido muriático.
 ● Quita sarro.
 ● Detergentes agresivos de cocina.
 ● Limpiadores multiusos comerciales.
 ● Ceras lustra muebles.
 ● Ceras automotrices.
 ● Productos caseros como limón, vinagre o bicarbonato de sodio.
 ● Solventes agresivos usados de forma frecuente.
 ● Cloro puro.
Estos productos pueden dañar, manchar, opacar, rayar o deteriorar el acabado melamínico.

[bookmark: _u6j5cvbyod55]8. CUIDADOS ESPECIALES EN COCINAS, BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS
En zonas cercanas a agua, vapor o humedad, se deben extremar cuidados.
Recomendaciones:
 ● Secar inmediatamente cualquier derrame de agua.
 ● No permitir acumulación de humedad en cantos, esquinas, uniones o perforaciones.
 ● Revisar periódicamente que no existan fugas en tarjas, lavabos, mezcladoras, mangueras, llaves, sifones o instalaciones hidráulicas.
 ● Mantener ventilación adecuada.
 ● Evitar que el vapor constante impacte directamente sobre puertas, cajones, cubiertas o módulos.
 ● No dejar trapos húmedos, esponjas mojadas o recipientes con agua sobre el mueble.
La exposición prolongada a agua, vapor, filtraciones o humedad excesiva puede provocar hinchamiento, deformación, desprendimiento de canto, manchas o deterioro del tablero.

[bookmark: _heoj0xla7z28]9. USO DE HERRAJES, PUERTAS Y CAJONES
Para conservar el buen funcionamiento del mueble:
 ● Abrir y cerrar puertas y cajones de forma adecuada.
 ● No azotar puertas, cajones o frentes.
 ● No forzar mecanismos si presentan resistencia.
 ● No sobrecargar cajones, repisas o elementos suspendidos.
 ● No colgarse de puertas, jaladeras y herrajes.
 ● En caso de ruido, fricción, desajuste o dificultad de apertura, suspender el uso forzado y solicitar revisión.
El mal uso, sobrecarga o intervención de terceros puede afectar el funcionamiento de bisagras, correderas, elevables y demás herrajes instalados.

[bookmark: _xrm26k5pxx3q]10. CONDICIONES NO CUBIERTAS DERIVADAS DEL USO O MANTENIMIENTO
Las siguientes situaciones no se consideran defectos de fabricación cuando se presentan como resultado del uso, limpieza, ambiente o condiciones posteriores a la entrega:
 ● Rayones, marcas, golpes o desgaste natural por uso cotidiano.
 ● Daños ocasionados por objetos calientes, filosos, abrasivos o impactos accidentales.
 ● Hinchamiento, deformación o deterioro por contacto directo o prolongado con agua.
 ● Daños derivados de humedad excesiva, filtraciones, goteras, vapor constante o falta de ventilación.
 ● Desprendimiento o deterioro de cantos causado por humedad, golpes, calor o mal uso.
 ● Manchas, opacidad o deterioro causados por productos de limpieza no recomendados.
 ● Daños ocasionados por cloro puro, solventes agresivos, fibras abrasivas, ácidos, ceras o productos caseros no recomendados.
 ● Daños derivados de sobrecarga en cajones, repisas, puertas o elementos suspendidos.
 ● Fallas derivadas de intervenciones, ajustes, reparaciones o modificaciones realizadas por terceros ajenos a Madérika Studio®.
 ● Daños ocasionados por obra civil, instalaciones hidráulicas, eléctricas, humedad estructural o movimientos posteriores del inmueble.
Estas condiciones forman parte de riesgos derivados del uso, mantenimiento incorrecto o condiciones ambientales inadecuadas.

[bookmark: _ebrno8fl8zu3]11. ALCANCE DEL MANUAL
 ● Este manual tiene carácter informativo y preventivo.
 ● No sustituye el contrato de prestación de servicios.
 ● No sustituye el anexo de garantía.
 ● El cumplimiento de estas recomendaciones es indispensable para la validez de la garantía.
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